新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
新	旧	
高知県飲用井戸等衛生対策要領(抜粋)	高知県飲用井戸等衛生対策要領(抜粋)	

（衛生確保対策）
第４条
３　県及び町村は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、設置者等に対し、次に掲げる基準に従い飲用井戸等を管理するよう指導に努めるものとする。
　(１)　略　
(２)　飲用井戸等の検査
ア　設置者等は、飲用井戸等について次に掲げる検査を受けるものとすること。
(ア)　飲用井戸における定期の水質検査（水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の表の上欄に揚げる事項（以下「水質基準項目」という。）のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）、ＰＨ値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査をいう。）

附　則
この要領は、平成26年４月10日から施行する。
	
（衛生確保対策）
第４条
３　県及び町村は、飲用井戸等の衛生の確保を図るため、設置者等に対し、次に掲げる基準に従い飲用井戸等を管理するよう指導に努めるも
のとする。
(１)　略　
(２)　飲用井戸等の検査
ア　設置者等は、飲用井戸等について次に掲げる検査を受けるものと
すること。
(ア)　飲用井戸における定期の水質検査（水質基準に関する省令
（平成15年厚生労働省令第101号）の表の上欄に揚げる事項（以下
「水質基準項目」という。）のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素
及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の
量）、ＰＨ値、味、臭気、色度及び濁度並びにトリクロロエチレン及
びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目
のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水
質検査をいう。）